|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель профкома наименование организации**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ФИО**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор наименование организации**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.** |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о трехступенчатом контроле за состоянием промышленной безопасности и охраны труда в *наименование организации***

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления организации контроля и надзора за состоянием охраны труда в ***наименование организации.***

1.2. Целью Контроля является своевременное выявление нарушений требований охраны труда и оперативное их устранение, а также своевременное решение вопросов, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.

* 1. Оперативный контроль состояния охраны труда в ***наименование организации*** включает 3 этапа:
* первый этап контроля – непосредственными руководителями работ на рабочем месте, участка, цеха;
* второй этап контроля – руководителем структурной единицы (цех, участок, автоколонна и т.п.), на всех ее участках, а также на рабочих местах;
* третий этап контроля – главными специалистами ***наименование организации***.

1.3.1. **Первый этап контроля**  осуществляется **ежедневно** в начале рабочей смены. На первой ступени Контроля рекомендуется проверять:

* состояние и правильность организации рабочих мест;
* состояние проходов, переходов, проездов;
* исправность приточной и вытяжной вентиляции, газоотводов, фиксаторов (замыкателей) ворот;
* работу систем освещения, вентиляции и отопления;
* соответствие требованиям безопасности труда оборудования, электроустановок и электроинструмента;
* наличие, состояние специальной одежды, обуви и СИЗ;
* санитарное состояние рабочих мест;
* правильность использования работниками средств индивидуальной защиты, инструментов.

При этом в Журнале первой ступени контроля за состоянием условий труда делается запись о выявленных нарушениях, и устанавливаются сроки их устранения.

* + 1. **Второй этап контроля** осуществляется 1 раз в 10 дней. На второй ступени Контроля рекомендуется проверять:
* организацию и результаты работы первой ступени контроля;
* устранение ранее выявленных нарушений;
* наличие инструкций по охране труда на все виды работ, выполняемые в подразделении;
* своевременность и качество проведения инструктажа по охране труда;
* соблюдение работниками требований правил, норм и инструкций по охране труда;
* наличие и правильность использования работниками специальной одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты;
* соблюдение трудовой дисциплины;
* исправность и соответствие требованиям безопасности труда оборудования, станков и механизмов;
* противопожарное состояние помещений, наличие и своевременность проверки средств пожаротушения;
* наличие удостоверений проверки знаний и правильность допуска работников, занятых выполнением работ повышенной опасности, к выполнению этих работ;
* выполнение приказов и распоряжений руководителя организации, руководителя подразделения, решений комитета профсоюза или трудового коллектива, предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

В Журнале второй ступени контроля за состоянием условий труда делается запись о выявленных нарушениях, и устанавливаются сроки их устранения и назначается ответственное лицо.

* + 1. **Третий этап контроля** осуществляется один раз в месяц. На третьей ступени Контроля рекомендуется проверять:
* организацию и периодичность проведения первой и второй ступеней контроля;
* ведение журналов трехступенчатого контроля, инструктажа, проверки знаний и другой документации по охране труда;
* выполнение указаний по охране труда руководителей и специалистов отдела ОТ;
* выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев;
* техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающих к ним территорий;
* соответствие оборудования требованиям стандартов безопасности труда и других нормативных актов по охране труда;
* наличие санитарно-бытовых помещений, устройств, их содержание в исправном состоянии;
* организацию и качество проведения инструктажа работников;
* выполнение мероприятий, предусмотренных планами улучшения условий труда;
* соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
* соблюдение работниками правил электробезопасности при работе в электроустановках и с электроинструментом;
* обеспеченность работников исправным инструментом, сигнальными принадлежностями;
* другие вопросы охраны труда.

1. Оценивается своевременность устранения замечаний, выявленных при проведении 1-й, 2-й ступеней, а также 3-й ступени за прошедший месяц, с установлением обстоятельств, послуживших причиной невыполнения конкретных мероприятий (при наличии таковых).
2. Проверки должны проводиться в присутствии руководителей проверяемых объектов, участков, цехов, иных структурных подразделений и соответствующих специалистов-механиков, энергетиков и др.
3. Результаты проверки предприятия комиссией при осуществлении третьей ступени контроля должны быть оформлены актом проверки.
4. Результаты проведения третьей ступени контроля руководитель предприятия рассматривает с участием руководителей подразделений, специалистов, представителей профсоюзной организации и совместного комитета по охране труда. Комиссия разрабатывает мероприятия по устранению выявленных недостатков и нарушений, а руководитель предприятия назначает исполнителей и сроки выполнения этих мероприятий.
5. Результаты рассмотрения состояния охраны труда оформляются протоколом, издается приказ, которым намечаются меры по устранению обнаруженных недостатков и привлекаются к ответственности лица, допустившие нарушение правил охраны труда или виновные в неудовлетворительной организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, а также поощряются работники, добившиеся положительных результатов в работе по охране труда.

Разработал:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_